Data/hora: 17/06/2024 01:07:27

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 23/03/2012
Data da última atualização: | 26/03/2012
Autoria: | LIMA, J. E. F. W.; LOPES, W. T. A.; OLIVEIRA-FILHO, E. C. de; MUNIZ, D. H. de F.
Afiliação: | JORGE ENOCH FURQUIM WERNECK LIMA, CPAC; WALSZON TERLLIZZIE ARAÚJO LOPES, ANA; EDUARDO CYRINO DE OLIVEIRA FILHO, CPAC; DAPHNE HELOISA DE FREITAS MUNIZ, CPAC.
Título: | Relação entre tubidez e concentração de sedimentos em suspensão em rios de uma bacia agrícola típica do cerrado: o caso da bacia experimental do Alto Rio Jardim, DF.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 19., 2011, Maceió. Anais... Maceió: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2011.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo: A relação entre concentração de sedimentos em suspensão e turbidez oferece um método relativamente rápido e barato para a obtenção dos dados necessários para a realização de estudos hidrossedimentométricos. Além disso, tal relação facilita a obtenção de dados em eventos de cheia e a aquisição de um maior número de informações ao longo do tempo, por meio de medições automáticas. O objetivo deste trabalho é estabelecer a relação entre turbidez e concentração de sedimentos em suspensão em uma pequena bacia agrícola com características físicas comumente encontradas no bioma Cerrado. A turbidez de 165 amostras coletadas na bacia experimental do Alto Rio Jardim foi determinada com o uso de turbidímetro de bancada, enquanto a concentração de sedimentos em suspensão (Css) foi obtida por meio de método da filtração (#0,45 micrômetros). Os resultados indicam que a relação gerada entre a turbidez e a concentração de sedimentos em suspensão obtida possa ser utilizada com relativa precisão para estudos hidrossedimentológicos utilizando séries temporais de dados na bacia de estudo.
Palavras-Chave: | Distrito Federal.
Thesagro: | Cerrado; Recurso Hídrico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (33114-1) - UPC - PL - PP - CRI7960 -  - CRI7960 - DIS