Data/hora: 23/09/2024 05:53:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Amapá.	
Data corrente: 	01/02/2019	
Data da última atualização: 	04/10/2022	
Autoria: 	LOPES FILHO, R. P.; PEREIRA, G. M.	
Afiliação: 	RAIMUNDO PINHEIRO LOPES FILHO, CPAF-AP; GERALDO MAGELA PEREIRA, UFLA.	
Título: 	Utilização de um minitanque evaporimétrico de baixo custo no interior de casa de vegetação.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Macapá: Embrapa Amapá, 2003.	
Páginas: 	13 p.	
Série: 	(Embrapa Amapá. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 63).	
ISSN: 	1517-4867	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O estudo foi realizado na Universidade Federal de Lavras, Lavras-MG, no período de fevereiro a maio de 2000, com o objetivo de propor a utilização de um minitanque evaporimétrico de baixo custo na estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) no interior de casa de vegetação. Foram comparadas as evaporações ocorridas em um minitanque de plástico e em um tanque Classe A. Com base nos valores diários de evaporação e na ETo estimada pelo método de Penman-Monteith parametrizado pela FAO, determinou-se para cada evaporímetro os respectivos coeficientes de tanque (Kp), necessários à transformação dos valores de evaporação em ETo. Constatou-se que as evaporações nos dois evaporímetros foram muito semelhantes. Para os dois tanques, os valores mensais de Kp foram inversamente proporcionais às evaporações e decresceram quando passou-se dos meses de verão (fevereiro e março) para os de outono (abril e maio). Usando-se os Kp obtidos neste estudo é possível substituir, com vantagens, o tanque Classe A pelo minitanque de plástico, na estimativa da ETo no interior de estufas e casas de vegetação.	
Thesagro: 	Estufa Plástica; Evaporação.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191882/1/CPAF-AP-2003-BPD-63-Utilizacao-de-um-minitanque-evaporimetrico.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amapá (CPAF-AP)	
Exemplares: 	CPAF-AP - (18086-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS