Data/hora: 22/06/2024 02:28:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	12/01/2011	
Data da última atualização: 	27/02/2023	
Autoria: 	NEVES, M. C.; LUCHIARI JUNIOR, A.; INAMASU, R. Y.; RABELLO, L. M.	
Afiliação: 	MARCOS CORREA NEVES, CNPMA; ARIOVALDO LUCHIARI JUNIOR, CNPASA; RICARDO YASSUSHI INAMASU, CNPDIA; LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA.	
Título: 	Extração da informação de baixa frequência em mapeamentos da condutividade elétrica do solo para a definição de zonas de manejo.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO, 4., 2010, Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto: SBEA, 2010. 1 CD-ROM.	
Páginas: 	7 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Zonas de manejo são apontadas como uma estratégia válida para o tratamento da variabilidade espacial na Agricultura de Precisão. Uma das informações possíveis para a identificação das zonas de manejo é o mapeamento da condutividade elétrica do solo, por ser um processo rápido e que gera uma quantidade massiva de dados. Entretanto, os dados gerados no levantamento da condutividade elétrica possuem componentes de alta frequência que podem dificultar a clara identificação das zonas de manejo, sobretudo por algoritmos automáticos. Neste trabalho analisamos os dados produzidos pelo mapeamento da condutividade elétrica do solo e propomos um procedimento para a eliminação das componentes de alta frequência, de modo a evidenciar as variações mais significativas e facilitar a definição das zonas de manejo.	
Thesagro: 	Condutividade Eletrica.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/872792/1/Neves-Extracao-informacao-2010.PDF	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (9576-1) - UPC - AA - DD - AA - PAT 2010 - 2010.00121 - DIS