Data/hora: 21/09/2024 18:10:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Leite.	
Data corrente: 	15/04/2024	
Data da última atualização: 	15/04/2024	
Autoria: 	COELLI, C. S.; COELHO, F. F.; SANTANA, L. R.; MACHADO, J. C.; OTENIO, M. H.	
Afiliação: 	CAMILA SOUZA COELLI, UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA; FELIPE FERREIRA COELHO, UNIVERSIDDE FEDERAL DE JUIZ DE FORA; LARICE REZENDE SANTANA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA; JUAREZ CAMPOLINA MACHADO, CNPGL; MARCELO HENRIQUE OTENIO, CNPGL.	
Título: 	Biodigestão anaeróbica de dejetos bovinos: eficiência energética, população microbiana e remoção de hormônios.	
Ano de publicação: 	2024	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE LEITE, 27., 2023, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2024.	
Páginas: 	p. 47-52.	
Série: 	(Embrapa Gado de Leite. Eventos Técnicos & Científicos, 2).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Pibic/CNPq.	
Conteúdo: 	A geração de biogás em reatores anaeróbios parte do conhecimento do comportamento do inóculo, ou seja, da população microbiana, para o controle do processo e sua otimização. Nesse estudo, o inóculo foi aplicado no teste de Potencial Metanogênico Específico (PME) relevante para determinar a taxa de produção de biogás de resíduos da agropecuária. Foi utilizada a Norma Padrão Alemã VDI 4630 (2006) para preparação dos inóculos constituídos por dejeto bovino e água de lavagem dos pisos do free stall do Campo Experimental José Henrique Bruschi, da Embrapa Gado de Leite. Neles foram adicionados quatro tipos de ingredientes, constituindo-se a base nutricional para a microflora do inóculo, composta por óleo, silagem de milho, leite em pó e capim. Então, avaliou-se PME de três amostras: (I) Gelatina (II) Bagaço de malte e (III) Celulose que substituíram alguns ingredientes, sendo (I) substituindo o leite em pó, (II) substituindo a silagem de milho, (III) substituindo o capim, um de cada vez. Os resultados obtidos foram comparados ao Relatório do Projeto Interlaboratorial de 2023. Os valores médios de produção de biogás a partir das amostras Gelatina, Malte e Celulose foram semelhantes aos expressos no relatório do projeto interlaboratorial, com melhores resultados para produção de biogás da celulose. Quanto aos resultados dos Sólidos Totais (ST) e Sólidos Voláteis (SV), os valores médios para as amostras Gelatina, Malte e Celulose, estão em conformidade com os resultados do relatório.	
Palavras-Chave: 	Biodigestion; Sustainability; Sustentabilidade.	
Thesagro: 	Biogás; Dejeto.	
Categoria do assunto: 	L Ciência Animal e Produtos de Origem Animal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1163589/1/Biodigestao-anaerobica-de-dejetos-bovinos.pdf	
Registro original: 	Embrapa Gado de Leite (CNPGL)	
Exemplares: 	CNPGL - (26316-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS