Data/hora: 05/06/2024 09:19:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	04/08/1998	
Data da última atualização: 	04/08/1998	
Autoria: 	CORREIA, J. R.; FUJIWARA, H.; IMAGAWA, T.; MADEIRA NETTO, J. da S.	
Título: 	Identificacao de diferentes coberturas do solo utilizando classificacao de imagem de satelite LANDSAT-TM.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E DA AGUA, 12., 1998, Fortaleza, CE. Agricultura e sustentabilidade no semi-arido: resumos expandidos. Fortaleza: UFCE, 1998.	
Páginas: 	p.197.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve como objetivo identificar o uso atual do solo, especialmente procurando diferenciar as areas com cobertura morta das areas de pastagem, vegetacao natural e areas umidas, usando o processo de classificacao de imagem de satelite. A area em estudo situa-se na regiao noroeste do Municipio de Rio Verde, Estado de Goias. Em novembro de 1997 foram realizadas observacoes de campo, onde coletou-se informacoes sobre textura e cor do solo, relevo, vegetacao natural, uso atual e tomadas as coordenadas geograficas (GPS) de cada ponto. A escala de trabalho foi 1:100.000. Essas imformacoes foram levadas ao escritorio, onde serviram de base para analise da imagem de satelite Landsat, orbita 223.072 de 27 de agosto de 1995. Depois de feita a correcao geografica da imagem, foi realizada a classificacao nao supervisionada da mesma, utilizando-se as bandas 1, 3, 4 e 5 e definidas 40 diferentes classes. Como e o resultado de um processo computacional, cada classe precisa ser identificada. Para isso utilizou-se das informacoes obtidas no levantamento de campo. Dessa forma, o nome de cada classe foi definido com base nas informacoes de campo e na reflectancia das diferentes bandas usadas. As 40 classes foram, assim, agrupadas em 7 diferentes categorias: Mata/Cerradao, Cerrado, Pastagem, Cobertura morta, Solo nu, Area umida, Area irrigada. O produto final da classificacao demonstrou que essa ferramenta e muito util na separacao das areas de cobertura morta daquelas com outros tipos de cobertura, em especial no municipio de Rio Verde onde a pratica do plantio direto vem sendo muito utilizada.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Rio Verde: Goias.	
Thesagro: 	Cerrado; Sensoriamento Remoto; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; remote sensing; soil.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (11303-1) - UPC - PL - -- - CRI4597 -  - CRI4597 - DIS