Data/hora: 23/06/2024 01:16:41

Biblioteca(s): | Embrapa Gado de Leite.
Tipo da produção científica: | Capítulo em Livro Técnico-Científico
Data corrente: | 21/01/2020
Data da última atualização: | 07/02/2024
Autoria: | HOTT, M. C.; ANDRADE, R. G.; MAGALHAES JUNIOR, W. C. P. de; BENITES, F. R. G.
Afiliação: | MARCOS CICARINI HOTT, CNPGL; RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPGL; WALTER COELHO P DE MAGALHAES JUNIOR, CNPGL; FLAVIO RODRIGO GANDOLFI BENITES, CNPGL.
Título: | Uso de veículo aéreo não tripulado (VANT) para estimativa de vigor e de correlações agronômicas em genótipos de capim Cynodon.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SILVA, H. C. da (Org.). Engenharia Sanitária e Ambiental. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019.
Páginas: | p. 235-244.
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO Os procedimentos tradicionais de estimativa de biomassa em pastagens normalmente utilizam métodos destrutivos com grande demanda de tempo, recursos e mão-de obra. Este contexto usual dificulta a execução destes procedimentos em campo, ocasionando erros de precisão e não permitindo avaliar a área experimental como um todo quanto à aspectos fitossanitários, infestação de pragas e doenças, assim como deficiências minerais iniciais. O desenvolvimento de modelos para estimativa automatizada da biomassa e do índice de área foliar das pastagens, particularmente a partir das imagens captadas por VANT, propicia economia de recursos e adoção de medidas antecipatórias no manejo da área experimental. O objetivo deste trabalho é estabelecer um estudo de viabilidade técnica da plataforma de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) para estimativa da biomassa, da altura do dossel forrageiro e das condições gerais de capins do gênero Cynodon, em parcelas, usando volume e vigor pelo método i-Health&Height-Plants, por índice NDRE e modelo de terreno e superfície (MDT). Foram utilizadas câmeras de imageamento na faixa do visível (RGB), borda do vermelho (RedEdge) e infravermelho próximo (NIR) para monitoramento contínuo da área experimental, aproximadamente, 3.800 m2, conduzido no Campo Experimental José Henrique Bruschi (CEJHB) na cidade de Coronel Pacheco-MG. Após o imageamento por VANT foram selecionados 12 clones do gênero Cynodon que apresentaram maior vigor em relação aos dados obtidos no experimento de campo e com os dados obtidos por VANT.
Palavras-Chave: | Melhoramento genético de plantas; VANT; Vigor vegetativo.
Thesagro: | Pastagem.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/209352/1/Cap-22-Ebook-EngSanitAmb-Hott.pdf
Registro original: | Embrapa Gado de Leite (CNPGL)
Exemplares: | CNPGL - (24997-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS