Data/hora: 13/06/2024 05:23:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	BISCEGLI, C. I.; COLNAGO, L. A.; MAGON, C. J.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Espectrômetro de RMN pulsado de baixo custo.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentação: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. Águas de Lindóia, SP: UNIVAP-ID&ID, 1996.	
Páginas: 	p.142-149.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta os detalhes da construcao de um espectrometro de RMN pulsado de baixo custo. O espectrometro e usado em experimentos de ressonancia dupla (efeito Overhauser) no espectrometro de RPE de banda-X do IFSC-USP, modificado para este fim e que foi montado a partir de um eletroima Varian 3900. Sao mostrados: os seguintes circuitos eletronicos: transmissor pulsado que opera a frequencia fixa de 14MHz; programador de pulsos; amplificador de potencia de RF classe C; filtros passa baixo e a saida de referencia; receptor em fase e quadratura; amplificadores de audio e filtros para os dois canais. Os resultados obtido com efeito Overhauser mostraram aumento do sinal de RMN de ate 8 vezes em solucoes contendo radicais livres (TEMPOL), a 2,2mM em volumes de apenas 5 microlitros.	
Palavras-Chave: 	Espetrometro; Instrument; Instrumento; Magnetic ressonance; NRM; Ressonancia magnetica; RMN; Spectrometer.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5612-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00013 -  - 1996.00013 - DIS