Data/hora: 24/06/2024 05:26:31

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | MATTOSO, L. H. C.; MALMONGE, L. F.; MANTOVANI, G. L.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-IQSC/DFQ; UFSCar-DEMA.
Título: | Eletroatividade de blendas de polianilinas com termoplásticos.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE ELETROQUIMICA E ELETROANALITICA, 10., out. 1996, Sao Carlos, SP. Livro de resumos... Sao Carlos: UFSCar/USP, 1996.
Páginas: | p. 390-392.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Diversos trabalhos tem sido publicados na literatura sobre blendas e compositos de polimeros convencionais com polimeros condutores eletricos intrinsecos, tambem chamados de metais sinteticos ("Synthetic Metals"). O grande esforco no desenvolvimento de blendas de polimeros condutores deve-se ao fato de estas permitir a combinacao das propriedades mecanicas e processabilidade dos polimeros convencionais, com um comportamento eletrico, otico e magnetico semelante aos metais e com melhor desempenho do que os polimeros condutores sozinhos. A polianilina se destaca entre os polimeros condutores principalmente devido a sua estabilidade quimica em condicoes ambientais, processabilidade, facilidade de polimerizacao e dopagem. Isto faz com que esses materiais tenham ggrande potencial de aplicacao tecnologica. A determinacao da resposta eletroquimica dos filmes de polianilina e suas blendas, tem sido bastante investigada atraves de voltametria ciclica elevado a 2,3,4,5 pois muitas das aplicacoes desses materiais estaorelacionados com suus eletroatividades, como por exemplo, em baterias, sensores, protecao anticorrosiva etc. Esta tecnica tem-se mostrado importante para polimeros condutores no estudo de reacoes eletroquimicas, fornecendo informacoes a respeito de transferencia eletronica, estadosde oxidacao e a reversibilidade do sistema
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5624-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00135 -  - 1996.00135 - DIS