Data/hora: 25/05/2024 22:40:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	MATTOSO, L. H. C.; MALMONGE, L. F.; MANTOVANI, G. L.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IQSC/DFQ; UFSCar-DEMA.	
Título: 	Eletroatividade de blendas de polianilinas com termoplásticos.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE ELETROQUIMICA E ELETROANALITICA, 10., out. 1996, Sao Carlos, SP. Livro de resumos... Sao Carlos: UFSCar/USP, 1996.	
Páginas: 	p. 390-392.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Diversos trabalhos tem sido publicados na literatura sobre blendas e compositos de polimeros convencionais com polimeros condutores eletricos intrinsecos, tambem chamados de metais sinteticos ("Synthetic Metals"). O grande esforco no desenvolvimento de blendas de polimeros condutores deve-se ao fato de estas permitir a combinacao das propriedades mecanicas e processabilidade dos polimeros convencionais, com um comportamento eletrico, otico e magnetico semelante aos metais e com melhor desempenho do que os polimeros condutores sozinhos. A polianilina se destaca entre os polimeros condutores principalmente devido a sua estabilidade quimica em condicoes ambientais, processabilidade, facilidade de polimerizacao e dopagem. Isto faz com que esses materiais tenham ggrande potencial de aplicacao tecnologica. A determinacao da resposta eletroquimica dos filmes de polianilina e suas blendas, tem sido bastante investigada atraves de voltametria ciclica elevado a 2,3,4,5 pois muitas das aplicacoes desses materiais estaorelacionados com suus eletroatividades, como por exemplo, em baterias, sensores, protecao anticorrosiva etc. Esta tecnica tem-se mostrado importante para polimeros condutores no estudo de reacoes eletroquimicas, fornecendo informacoes a respeito de transferencia eletronica, estadosde oxidacao e a reversibilidade do sistema	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5624-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00135 -  - 1996.00135 - DIS