Data/hora: 23/06/2024 23:18:33

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Instrumentação; Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 25/11/2014
Data da última atualização: | 13/01/2015
Autoria: | BERNARDI, A.C.C.; SOUZA, G. B.; MARANHÃO, G. B.; SANTOS, K. E. L.; LUCHIARI-JUNIOR, A.; BASSOI, L. H.; RABELLO, L. M.; INAMASU, R. Y.; VAZ, C. M. P.
Afiliação: | LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA; RICARDO YASSUSHI INAMASU, CNPDIA; CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA.
Título: | Variabilidade espacial solo avaliada pela condutividade elétrica aparente e espectroscopia de fluorescência de raio-X.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2014, São Carlos, SP Anais do SIAGRO: ciência, inovação e mercado 2014. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2014. p. 101-104. Editores: Carlos Manoel Pedro Vaz, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Silvio Crestana.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo: O conhecimento da variabilidade espacial das propriedades do solo é útil para subsidiar as decisões sobre o manejo tanto do solo como das culturas. O objetivo deste trabalho foi o mapear a variabilidade espacial dos parâmetros do solo da área experimental do LANAPRE. O estudo foi conduzido em área de 3 ha em São Carlos (SP). Para a caracterização dos teores totais de componentes do solo utilizou-se um espectrômetro portátil de fluorescência de raio-X (XRF). A condutividade elétrica aparente do solo (CEa) foi medida com um protótipo de sensor de contato nas profundidades de 0-30 e 0-90cm. A variabilidade espacial das propriedades do solo medidas pelas diferentes técnicas foi modelada utilizando semivariogramas. Os mapas foram obtidos por krigagem com o software Vesper. Os resultados indicaram houve correlação inversa entre o teor de Si e a condutividade elétrica aparente do solo em ambas as profundidades (r=-0,344 e -0,369).
Palavras-Chave: | Condutividade elétrica do solo; Fluorescência de raio-X; Geoestatística; Instrumentação - Evento; Mapeamento; Variabilidade espacial.
Thesagro: | Solo.
Thesaurus Nal: | Electrical conductivity; Geostatistics; Soil; X-ray fluorescence spectroscopy.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/115370/1/101siagro-2014-print01.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/115495/1/PROCI-2014.00205.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/112326/1/variabilidade.pdf

Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPTIA - (18056-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS
CPATSA - (54211-1) - UPC - AA - CD - 950 -  -  - DIS
CNPDIA - (15051-1) - UPC - AA - PP - PROCI-14.00172 -  - 2014.00172 - DIS
CPPSE - (22844-1) - UPC - AA - DD - PROCI-2014.00205 - BER - 2014.00205 - DIS