Data/hora: 21/06/2024 04:22:37

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 13/12/2004
Data da última atualização: | 08/03/2010
Autoria: | MANIERI, J. M.; VAZ, C. M. P.; MARIA, I. C. DE; CASTRO, O. M. DE.
Título: | Medidas combinadas de resistência e umidade do solo em três sistemas de manejo da cana-de-açúcar.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA - CONBEA, 33., São Pedro, 2004. Resumos... São Pedro, 2004. p. 73.

Idioma:

Inglês
Português

Conteúdo: | O manejo inadequado do solo e o trânsito indiscriminado de máquinas agrícolas, pode provocar um aumento na compactação do solo. Portanto, o objetivo do experimento foi avaliar os efeitos causados na resistência à penetração, por diferentes sistemas de manejo do solo na cultura da cana-de-açúcar, na Usina Nova América- Tarumã/SP. Inicialmente fez-se a calibração em laboratório e campo da sonda espiral de roR em solos com e sem vinhaça, para verificar possíveis efeitos na resposta dielétrica do solo. As medidas dI? resistência à penetração e constante dielétrlca foram realizadas em parcelas com três diferentes manejo do solo: uso de cultivador convencional, cultivador ponteira dupla e sem cultivo, sendo distribuídas em dois tratamentos: colheita manual e mecanizada. O experimento forneceu informações sobre o efeito dos sistemas de manejo na resistência do solo e também a calibração para solos com e sem vinhaça. O número de pontos amostrados foram suficientes para representar a variabilidade da área e vão permitir estabelecer correlações matemáticas entre a resistência à penetração (RP), a umidade (q) e a densidade (r), ou seja, RP=f(q,r), para esse solo.
Palavras-Chave: | Cana-de-açúcar; Compactação; Penetrômetro; TDR.
Thesagro: | Manejo do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (8545-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00049 -  - 2004.00049 - DIS
CNPDIA - (8630-1) - UMT - SP - -- - PROCI-04.00112 -  - 2004.00112 - DIS