Data/hora: 09/06/2024 05:34:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	28/07/2005	
Data da última atualização: 	16/05/2022	
Autoria: 	CONCEIÇÃO, M. A. F.; MARIN, F. R.	
Afiliação: 	MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV; FÁBIO RICARDO MARIN, CNPTIA.	
Título: 	Estimativa da evapotranspiração de referência utilizando os métodos de Hargreaves-Samani e do tanque Classe A.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 14., 2005, Campinas. Agrometeorologia, agroclimatologia e agronegócio: anais. Campinas: UNICAMP, 2005. 2 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	CBAgro 2005.	
Conteúdo: 	O cálculo diário da evapotranspiração de referência (ETo) é a base para se determinar o valor da lâmina de irrigação a ser aplicada. O método de Penman-Monteith-FAO é considerado padrão para o cálculo de ETo (Sediyama, 1996; Allen et al., 1998) e, para a sua utilização são empregados dados de temperatura (T) e umidade relativa do ar (UR), radiação solar (Rs) e velocidade do vento (V). Os produtores rurais, contudo, nem sempre dispõem desses dados, sendo necessária a utilização de métodos mais simples para o cálculo de ETo. Um dos métodos mais empregados em áreas irrigadas é o do tanque Classe A, no qual a ETo é calculada multiplicando-se os valores diários da evaporação do tanque (ECA) por um coeficiente (Kp), função da distância da bordadura ao redor do tanque, da velocidade do vento (V) e da umidade relativa do ar (UR). Métodos que utilizam somente a temperatura do ar para a estimativa da ETo também podem ser empregados pelos produtores para o manejo da irrigação. Conceição (2003) observou um coeficiente de determinação (R2) igual a 0,84 entre os valores mensais de ETo determinados pelo método de Penman-Monteith-FAO e os valores obtidos pelo método de Hargreaves & Samani (Samani, 2000), sob as condições do noroeste paulista. O presente trabalho teve o objetivo de comparar os valores diários de ETo determinados pelo método de Penman-Monteith-FAO com os valores estimados pelos métodos do tanque Classe A e de Hargreaves & Samani na região noroeste de São Paulo	
Palavras-Chave: 	Evapotranspiração de referência; Método de Hargreaves-Samani; Método do tanque Classe A; Tanque Classe A.	
Thesagro: 	Evapotranspiração.	
Thesaurus Nal: 	Evapotranspiration.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/181023/1/PL-Estimativa-Conceicao-CBAgro-2005.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/926463/1/PC-Estimativa-evapotranspiracao-referencia-CBAgro-2005.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (10800-1) - UPC - RA - -- -  -  - 2005.00048 - DES
CNPTIA - (10800-2) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS
CNPTIA - (16740-1) - UPC - RA - PP - 630.2515 - CON - 2005.00004 - DIS