Data/hora: 12/06/2024 07:56:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	16/11/2023	
Data da última atualização: 	16/11/2023	
Autoria: 	MARQUES, R. M.; WOJCIECKOWSKI, F. O.; VIGNA, G. de S.; RODRIGUES, D. de S.; BASTOS, J.; GAMBETTA, R.	
Afiliação: 	RAFAEL MOREIRA MARQUES, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; FELIPE ORCELLI WOJCIECKOWSKI, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; GABRIEL DE SZECHY VIGNA, UNIVERSIDADE DE BRASILIA; DASCIANA DE SOUSA RODRIGUES, CNPAE; JHENIFER BASTOS, UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ; ROSSANO GAMBETTA, CNPAE.	
Título: 	Produção de biogás a partir de bagaço de cana-de-açúcar e frações pré-tratadas.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2023. p. 158.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (PBM), ou Biochemical Methane Potential (BMP), é um método usado para avaliar a quantidade de metano que pode ser produzido a partir da decomposição anaeróbica de diferentes matérias orgânicas. A finalidade do estudo foi analisar o potencial de geração de biogás e biometano a partir do bagaço de cana&#8209;de&#8209;açúcar e de produtos provenientes da auto&#8209;hidrólise, sendo eles o sólido pré&#8209;tratado, o hidrolisado e a combinação dos dois. Além disso, houve o objetivo de observar se existe algum tipo de inibição, por meio da relação inóculo e substrato (RIS). A auto&#8209;hidrólise foi realizada a uma temperatura de 180 °C, durante 40 minutos e com uma proporção de 10 gramas de água para cada grama de bagaço de cana seco. Os quatros substratos foram capazes de gerar biogás. No entanto, na RIS 1:1, tanto o hidrolisado quanto o sólido pré&#8209;tratado mais o hidrolisado não apresentaram geração de gás metano.	
Palavras-Chave: 	PBM; RIS.	
Thesagro: 	Bagaço; Cana de Açúcar; Hidrolise.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158431/1/Producao-de-biogas-a-partir-de-bagaco.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (4296-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS