Data/hora: 17/06/2024 10:13:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	20/12/2007	
Data da última atualização: 	09/01/2008	
Autoria: 	SIMÕES, W. L.; COELHO, E. F.; MARTINEZ, M. A.; COELHO FILHO, M. A.; COSTA, E. L.; DIAS, D. A. F.	
Afiliação: 	Welson L. Simões, UFV; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Mauro A. Martinez, UFV; Maurício Antônio Coelho Filho, CNPMF; Edio L. Costa, EPAMIG; Dimária A. F. Dias, UNIMONTES.	
Título: 	Influência da disposição dos microaspersores no perfil de extração de água pelas raízes da lima ácida ?tahiti?.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 17., 2007. Mossoró. Agricultura no semi-árido. Mossoró: [s.n.], 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se com  presente trabalho avaliar o padrão de extração de água no solo pela lima ácida Tahiti, em função de diferentes disposições de microaspersores, em solo um arenoso. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com três tratamentos e três repetições. As zonas de extração de água foram monitoradas em 3 plantas de cada tratamento em uma malha de 0,25m x 0,25m em planos bidimensionais limitados pela distância de 0,25m da planta e e pela profundidade de 1,0m. A extração de água foi avaliada em três tratamentos: T1  um microaspersor por planta entre plantas ao longo da fileira, com vazão 35 L h-1 , T2 um microaspersor para duas plantas ao longo da fileira, com vazão 70 L h-1 e T3 um microaspersor por planta com vazão 35 L h-1 , a 0,3m da planta. O monitoramento de umidade foi realizado no período antes uma irrigação até antes do início da próxima, com intervalos de 10 minutos.	
Thesagro: 	Absorção de Água; Fruta Cítrica; Fruticultura; Microaspersão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (23805-1) - UPC - SP - -- - S12478 -  - 12478 - DIS