Data/hora: 04/06/2024 06:22:37

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 20/08/2003
Data da última atualização: | 08/05/2008
Autoria: | MARTINEZ, A. C.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Uso de transformada rápida de hough na determinação do volume de gotas de chuva natural ou artificial.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA-CONBEA, 31., 2002, Salvador. CONBEA 2002: anais. Salvador: SBEA: UFBA; S. l.: EMBRAPA, 2002. p. 1454-1457.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho é apresentado um estudo da utilização de técnicas de transformada rápida de Hough Circular para a medida do volume de gotas de chuva natural ou artificial e sua distribuição. O impacto de gotas de chuva em solos tem importantes efeitos em questões como erosão, quebra de agregados, selamento de superfícies e na infiltração da água no solo. Adicionalmente, os volumes de gotas de chuvas artificiais e sua distribuição de volume, obtidas a partir de sistemas de irrigação agrícola, são de importância prática, visto que as pequenas gotas estão sujeitas à direção do vento, ocorrendo distorção no padrão. O uso de transformada rápida de  Hough Circular  mostrou-se adequado para a análise, uma vez que resultados indicam ótima detecção de volumes entre 1 a 20 um de diâmetro.
Palavras-Chave: | Irrigação agrícola; Processamento de imagem; Volume de gotas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7942-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00091 -  - 2002.00091 - DIS