Data/hora: 20/06/2024 23:08:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	15/01/2019	
Data da última atualização: 	24/01/2019	
Autoria: 	MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M. de; RODRIGUES, L. F.	
Afiliação: 	WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; Mailson de Matos, Doutorando da Embrapa Florestas; Lucas Filardo Rodrigues, Graduando da UFPR.	
Título: 	Processo agroindustrial: produção de fertilizante organomineral a partir de finos de carvão de pirólise rápida.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Colombo: Embrapa Florestas, 2018.	
Páginas: 	5 p.	
Série: 	(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 428).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente documento apresenta o processo de obtenção de fertilizante organomineral do tipo NPK (7-15-5) usando cloreto de potássio (KCl), nitrato de amônio (NH4NO3), di-hidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) e usando finos de carvão de eucalipto, obtido por pirólise rápida. O carvão apresenta teor médio de cinzas de 5%, tais cinzas são oriundas do ciclone de separação do carvão do bio-óleo, o qual usa areia. Como aglutinantes foram usados glicerina e amido.	
Palavras-Chave: 	Fertilização; Pirólise rápida.	
Thesagro: 	Npk.	
Thesaurus Nal: 	Biochar.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191256/1/CT-428-1581-final2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56703-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS