Data/hora: 19/06/2024 19:43:16

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 18/08/2003
Data da última atualização: | 31/07/2009
Autoria: | VAZ, C. M. P.; PATRIZI, V. C.; MATSURA, E. E.; VIDAL-TORRADO, P.; BACCHI, O. O. S.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Desempenho de 3 equipamentos por tdr para a medida da umidade e condutividade elétrica dos solos.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 29., 2003, Ribeirão Preto. Solo: alicerce dos sistemas de produção. Ribeirão Preto: UNESP, 2003. 4 f. 1 CD-Rom.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho são testados 3 equipamentos de TDR disponíveis comercialmente em 6 solos com diferentes texturas, visando a obtenção de uma metodologia de calibração e medida, os limites de validade da técnica para esses solos e uma comparação do desempenho dos equipamentos testados.
Palavras-Chave: | Calibração; Desempenho; Equipamentos; TDR.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7913-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00041 -  - 2003.00041 - DIS