Data/hora: 24/05/2024 21:16:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	MALMONGE, L. F.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	UNESP-Campus de Ilha Solteira; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Medidas da permissividade elétrica em função da frequêcia para blendas de PVDF/POMA.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 4., set.-out. 1997, Salvador, BA. Anais... São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros, 1997. não paginado.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	Blendas de polimeros convencionais com polimeros condutores [1,2] tem visao aumentar o potencial tecnologico e a versatilidade destes materiais. A producao de blendas polimericas e um metodo eficiente para se combinar as excelentes propriedades e alta processabilidade dos polimeros convencionais (PVDF. por exemplo), com a condutividade eletrica dos polimeros condutores(poli(o-metoxianilina)). Neste trabalho sao apresentados alguns resultados da permissividade e condutividade eletrica da blenda de PVDF/POMA em funcao da frequencia para diferentes composicoes.	
Palavras-Chave: 	Blendas; Medidas; Permissividade eletrica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5730-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00135 -  - 1997.00135 - DIS