Data/hora: 16/06/2024 05:22:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	26/01/2005	
Data da última atualização: 	08/03/2010	
Autoria: 	MORENO, R. M. B.; GONÇALVES, P. DE S.; MATTOSO, L. H. C.	
Título: 	Avaliação da borracha natural de quatro clones de seringueira utilizando a técnica de análise térmica dinâmico-mecânica.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS DOS MATERIAIS, 16. Porto Alegre, 2004. Anais... Porto Alegre, 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho é um estudo da variação das propriedades dinâmico-mecânicas da borracha natural crua de quatro clones de seringueira amplamente difundidos no Estado de São Paulo (GT 1, PB 235, IAN 873 e RRIM 600). As borrachas destes foram obtidas dos láctices coletados nas datas de 27/01, 10/02, 24/02, 09/03, 23/03, 06/04/00 na Estação Experimental de Votuporanga/SP. O equipamento utilizado para a obtenção dos resultados de análise térmica dinâmico-mecânica (DMTA) foi o NETZSCH DMA242C com interface TASC 414/3A e controlador 242.	
Palavras-Chave: 	Borracha natural; DMTA.	
Thesagro: 	Seringueira.	
Thesaurus Nal: 	clones.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8624-1) - UMT - SP - -- - PROCI-04.00107 -  - 2004.00107 - DIS