Data/hora: 25/05/2024 17:44:30

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 15/03/2006
Data da última atualização: | 15/03/2006
Autoria: | MATTOSO, L. H. C.; MALMONGE, L. F.
Título: | Morphology variation as a function of composition for blends of PVDF and a polyaniline derivative.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Polymer, Guildford, v.40, p.513-518, 1999.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Blends of poly(vinylidene fluoride), PVDF, and poly(o-methoxyaniline), POMA doped with toluene sulfonic acid, TSA, were prepared by casting at various compositions and studied by scanning electron microscopy, X-ray diffraction and differential scanning calorimetry.
Palavras-Chave: | Blends; Conducting polymers; Polyanilines.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9590-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00095 -  - 1999.00095 - DIS