Data/hora: 16/06/2024 02:09:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	21/03/2006	
Data da última atualização: 	21/03/2006	
Autoria: 	CORRADINI, E.; LOTTI, C.; MEDEIROS, E. S. de; CARVALHO, A. J. F.; CURVELO, A. A. S.; MATTOSO, L. H. C.	
Título: 	Estudo comparativo de amidos termoplásticos derivados do milho com diferentes teores de amilose.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 15, n. 4, p.268-273, 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Amidos de milho contendo aproximadamente 72 e 100% de amilopectina foram convertidos em amidos termoplásticos por processamento em um misturador intensivo a 160 C, usando glicerol como plastificante. 	
Palavras-Chave: 	Amidos termoplástico; Difração de raios-X; DMA; Propriedades mecânicas.	
Thesagro: 	Amilopectina; Amilose.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9613-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00140 -  - 2005.00140 - DIS