Data/hora: 05/06/2024 16:53:21

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/02/2017
Data da última atualização: | 17/02/2017
Autoria: | MELO, R. R. de; ROCHA, M. J.; RODOLFO JUNIOR, F.; STANGERLIN, D. M.
Título: | Análise da influência do diâmetro no rendimento em madeira serrada de cambará.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 88, p. 393-398, out./dez. 2016.
DOI: | 10.4336/2016.pfb.36.88.1151
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo determinar e avaliar o rendimento de madeira serrada de cambará (Qualea sp.) em diferentes classes de diâmetro. O estudo foi realizado em uma serraria localizada na região Norte do Estado de Mato Grosso, onde foram selecionadas sessenta toras, aleatoriamente, e agrupadas em quatro classes de quinze toras cada. As classes avaliadas foram: diâmetros inferiores a 55 cm (classe I); entre 55 e 65 cm (classe II), entre 65 e 75 cm (classe III) e diâmetros superiores a 75 cm (classe IV). Em média, observou-se cerca de 52% de rendimento para o cambará. Observou-se ainda que a classe diamétrica influenciou significativamente o rendimento do cambará, sendo a classe IV a que proporcionou maior rendimento. Entretanto, não se verificou tendência linear significativa para a relação entre estas variáveis e sim um comportamento parabólico, com os maiores percentuais de aproveitamento da madeira observados para a maior e menor classe avaliadas.
Palavras-Chave: | Amazon wood; Madeiras da Amazônia; Sawmill; Wood sawing.
Thesagro: | Rentabilidade; Serraria.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155654/1/Analise-da-influencia-do-diametro.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55605-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS