Data/hora: 23/09/2024 14:12:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	21/03/2006	
Data da última atualização: 	21/03/2006	
Autoria: 	MELO, W. L. B.; HIGUTI, R. T.	
Título: 	Uso da técnica fotoacústica para monitorar a contaminação de óleo lubrificante por água adsorvida.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA MECÂNICA=BRAZILIAN CONGRESS OF MECHANICAL ENGINEERING-COBEM, 15., 1999, Águas de Lindóia. COBEM' 99... [S.l.:s.n.], 1999. 6f. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Apresentamos uma maneira para monitorar a contaminação de óleo lubrificante por água usando a técnica fotoacústica. Usamos óleos que são utilizados nos reguladores de velocidades das unidades geradoras da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira (CESP). 	
Palavras-Chave: 	Fotoacústica.	
Thesagro: 	Contaminação; Lubrificante; Óleo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9622-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00104 -  - 1999.00104 - DIS