Data/hora: 09/06/2024 04:35:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	PEREZ, D. V.; MENEGUELLI, N. do A.; COSTA, L. A.; ALVES, E. A. B.	
Título: 	Avaliacao de dois metodos de determinacao de calcio e magnesio trocaveis em amostras de solo sulfatado acido.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRICAO DE PLANTAS, 22., 1996, Manaus,AM. Resumos expandidos... Manaus: Universidade do Amazonas, 1996. p.68-69.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Durante a analise estatistica dos resultados de uma amostra superficial de solo tiomorfico enviado a varios laboratorios que pertencem ao Programa de Analise de Qualidade de Laboratorios que utilizam o metodo EMBRAPA-CNPS (PAQLF), observou-se que aqueles que utilizavam a tecnica de determinacao de calcio e magnesio por espectroscopia de absorcao atomica apresentavam resultados sempre inferiores aos obtidos pelo metodo complexometrico classico com EDTA. Com vistas a avaliar a hipotes de existir uma diferenca significativa entre as duas tecnicas foram selecionadas tres amostras de um solo fulfatado acido (solo Organico tiomorfico), cujas principais caracteristicas encontram-se na Tabela 1. A determinacao de calcio e magnesio, tanto pleo metodo  complexometrico como pela espectroscopia de absorcao atomica, baseou-se em aliquotas da extracao de 10g de solo por 100ml de solucao de KC1 1N. As determinacoes de calcio e magnesio pelo metodo complexometrico (metodo 1) basearam-se em duas aliquotas da extracao de 25ml, cada. Numa, titulou-se quantidade conjunta de calcio e magnesio com EDTA 0,0125M, na presenca do indicador negro de eriocromo, sendo que o pH do meio foi ajustado com solucao KOH para valores de pH um pouco acima de 12,0. A concentracao de magnesio foi obtida por diferenca. A determinacao por espectroscopia de absorcao atomica (metodo 2) baseou-se em duas aliquotas de lml, cada. Adicionou-se em cada um 25ml de solucao de LaCl3.7H2O de concentracao 10g/litro e fez-se a leitura de absorcao atomica em chama de ar/acetileno nos comprimentos de onda de 422,7 e 285,2nm, respectivamente, para calcio e magnesio. O equipamento utilizado foi um VARIAN modelo AA175. De cada amostra foram feitas dez repeticoes para cada metodo e analisou-se estatisticamente os resultados segundo PROC ANOVA, modelo hierarquico dos SAS. Os resultados da analise estatistica mostraram diferencas altamente significativas entre os metodos (independente da profundidade) para as analises de calcio e magnesio. Comparando-se as medidas de metodo 1(complexometrico) e do metodo 2(absorcao atomica), Tabela 2, verificou-se que para a determinacao de calcio e magnesio, em conjunto, e de magnesio, em separado, o metodo 1 foi significativamente superior ao do metodo 2 (P<0,01). Dois fatores podem ser responsaveis pela diferencas encontradas, o que serao alvo de futuros estudos. No caso do metodo 2, e possivel que a quantidade de lantanio adicionada nao esteja sendo suficiente para suprimir a formacao de composto estavel entre magnesio e o sulfato. No caso do metodo 1, e possivel que a quantidade de elementos inteferentes, principalmente aluminio, seja tao elevada que os elementos contraladores de interferencia, com o KCN e a trietalonamina, nao estejam sendo eficientes.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (7344-1) - UPC - PL - -- - 631.4206081 - R44r - 1996.00203 - DIS