Data/hora: 21/06/2024 00:39:27

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria Tropical.
Data corrente: | 09/01/2019
Data da última atualização: | 19/10/2021
Autoria: | MENEZES, F. L. de.
Afiliação: | Fernando Lima De Menezes, Universidade Federal do Ceará.
Título: | Desenvolvimento de nanobiocompósitos superparamagnéticos para aplicação em dispositivos eletrônicos.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | 2018
Páginas: | 78 p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. Orientador: Pierre Basílio Almeida Fechine; Coorientador: Men de sá Moreira de Souza Filho
Conteúdo: | O progresso da eletrônica nos últimos anos tem aumentado a necessidade de materiais leves, flexíveis, de alta razão eficiência/volume e biodegradáveis. Polímeros naturais podem ser usados para esse intuito. Significantes contribuições à miniaturização e performance desses materiais são reportadas na literatura quando um preenchimento de fases magneto-dielétricas é disperso nessas matrizes. Esse trabalho apresenta diferentes compósitos obtidos com a dispersão de nanopartículas superparamagnéticas (NPMs) em três biomacromoléculas: quitosana, colágeno e celulose. Suas propriedades térmicas, morfológicas, estruturais, dielétricas e magnéticas, bem como a elaboração de um substrato para antenas microfita, foram avaliados. NPMs de Fe3O4 foram sintetizadas e funcionalizadas em ultrassom com polietilenimina, citrato trissódico e poliacrilato de sódio, obtendo-se três diferentes ferrofluidos, os quais apresentaram massa específica e viscosidade com valores próximos, mas superiores ao fluido base, e tensão superficial menor que a água. NPMs de Fe3O4 funcionalizadas com polietilenimina foram escolhidas como fase dispersa para os compósitos. Substratos com constante dielétrica decrescentes com a frequência, mais na faixa 2-12, e com boa dispersão de NPMs na matriz foram obtidos. Protótipos de antenas de microfita mostraram boas larguras de banda e perdas de retorno, além de frequências de operação diretamente dependentes da composição dos compósitos, entre 4,63 a 5,55 GHz. Portanto, os materiais obtidos são candidatos adequados para substratos em antenas de microfita operando em micro-ondas, devido seu processamento ambientalmente amigável e barato, suas boas propriedades dielétricas, flexibilidade, leveza e biodegradabilidade.
Palavras-Chave: | Antenas de microfita.
Thesagro: | Celulose; Colágeno.
Thesaurus Nal: | Cellulose; Chitosan; Collagen; Magnetite.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/190071/1/Dissertacao-Fernando.pdf
Registro original: | Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)
Exemplares: | CNPAT - (15914-1) - UPA - TS - DD - 2018.00034 -  - 2018.00034 - DIS