Data/hora: 22/06/2024 01:56:42

Biblioteca(s): | Embrapa Solos; Embrapa Unidades Centrais.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Data corrente: | 20/03/1998
Data da última atualização: | 14/10/2021
Autoria: | JORGE, J. A.; PAULA, J. L. de; MENK, J. R. F.
Afiliação: | JOSE LOPES DE PAULA, SNLCS.
Título: | Comparação de dois métodos de análise granulométrica de solos utilizados pelo SNLCS/EMBRAPA e IAC.
Ano de publicação: | 1985
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 20, n. 7, p. 865-871, jul. 1985.
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO -Trinta e duas amostras de solo, com teores oscilando entre 7,4% e 92,9% de argila, foram submetidas a analise granulometrica pelo metodo da pipeta e do densimetro, seguindo os procedimentos do IAC e do SNCLS/EMBRAPA. Para o metodo da pipeta, nao houve diferencas significativas entre os resultados das duas Instituicoes quanto a fracao argila; para as fracoes silte e areia fina, os resultados foram maiores para o IAC, com diferencas significativas ao nivel de 5%; para a fracao areia grossa, as diferencas entre os resultados foram significativas a 5% com os valores mais baixos para o IAC. Para o metodo do densimetro, os valores obtidos foram diferentes e significativos a 5% e mais altos para o IAC quanto as fracoes argila e areia fina, e significativos a 5% e mais baixos para o IAC para a fracao silte e areia grossa. ABSTRACT - Thirty-two saniples of sou, with clay content ranging from 7.4% to 92.9%, were analysed through the pippete and the densimeter rnethods, according to EMBRAPA and IAC procedures. No significant differences for clay were found in the pippete mothod for both laboratories. On the other hand, silt and fine sand-content results were significantly higher at tho levei of 5% for the IAC procedures. Coarse sand'content resuits were lower for the IAC procedures. For the densimetor method, the results were significatly different at the levei of 5%, being lower for the 1AC procedures for sult and coarse sand, and higher for clay and fino sand.
Palavras-Chave: | Analytical procedures; Densimeter; Densimetro; Dispersion; Pipeta; Pippete; Procedimentos Analiticos.
Thesagro: | Dispersão; Física do Solo; Granulometria.
Thesaurus Nal: | Dispersions; Soil physics.

Categoria do assunto:

--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/226960/1/Comparacao-dois-metodos-analise-1985.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)

Exemplares:

AI-SEDE - (19756-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS
CNPS - (20845-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS