Data/hora: 22/06/2024 16:47:45

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 28/09/1999
Data da última atualização: | 05/07/2006
Autoria: | COSTA, N. P.; MESQUITA, C. M.; FRANCA NETO, J. B.; KRZYZANOWSKI, F. C.; HENNING, A. A.; PEREIRA, J. E.
Título: | Avaliacao das perdas e da qualidade de sementes de soja durante a colheita mecanica da soja.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 1999, Londrina. Anais... Londrina: Embrapa Soja, 1999.
Páginas: | p.369.
Série: | (Embrapa Soja. Documentos, 124).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo da pesquisa foi avaliar as perdas durante a colheita da soja e qualidade da semente, durante a safra 1997/98. Para execucao do estudo, foram utilizados quatro cultivares de soja (EMBRAPA/132, BR/16, EMGOPA/302 e EMBRAPA/4) provenientes de diferentes regioes do Brasil. Para avaliar os diferentes  niveis de perdas foi utilizada a metodologia do corpo medidor e para qualidade das sementes  foram empregados os seguintes testes: germinacao padrao, envelhecimento acelerado, de tetrazolio e hipoclorito, este para verificar a incidencia de danos mecanicos. Os resultados do estudo, em fase preliminar indicaram que quando a colheita mecanica da soja e processada com  colhedoras nao ajustadas, ocorreram perda  significativas tanto em volume de perdas de graos/sementes, como da qualidade da semente. Ainda, observou-se que a velocidade de colheita superior a 8 km/hora resultou em perdas superiores a 120 kg/ha em tres cultivares. Dentre o total das perdas, a plataforma de corte foi responsavel por perdas de graos/sementes que variaram entre 83,3% a 89% e os mecanismos internos foram responsaveis por perdas que oscilaram entre 9,8 a 13%, na maioria  das cultivares. Com relacao a qualidade das sementes, observou-se que a incidencia de danos mecanicos, lesoes por percevejos e patogenos reduziram drasticamente a germinacao e o vigor, especialmente para a cultivar EMGOPA/302, produzida na regiao de Rio Verde, GO. De uma maneira geral, os resultados indicam que colhedoras nao ajustadas corretamente causam perdas de graos e afetam a qualidade das sementes.
Palavras-Chave: | Seed; Soybean.
Thesagro: | Colheita Mecânica; Perda Durante a Colheita; Semente; Soja.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (16713-1) - UMT - PL - -- - PC 633.340981 - C749a - 5047 - DIS