Data/hora: 21/09/2024 15:51:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/07/2019	
Data da última atualização: 	16/07/2019	
Autoria: 	MATTOS, B. D.; MISSIO, A. L.; CADEMARTORI, P. H. G. de; GATTO. D. A.; MAGALHAES, W. L. E.	
Afiliação: 	Bruno Dufau Mattos, Doutorando da UFPR; André Luiz Missio, UFSM; Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, UFPR; Darci Alberto Gatto, UFSM; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.	
Título: 	Compósitos polímero-madeira preparados por polimerização in situ de metil metacrilato usando aditivos bifuncionais.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Polímeros, v. 25, nesp, p. 10-18, Dec. 2015.	
DOI: 	10.1590/0104-1428.1868	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve por objetivo a confecção de compósitos polímero-madeira por meio de polimerização in situ de metil metacrilato (MMA), utilizando ácido metacrílico (MAA) e glicidil metacrilato (GMA) como agentes de ligação e reticulação. Amostras de madeira de guapuruvu foram impregnadas em um sistema de vácuo e pressão e polimerizadas em estufa a 90°C por 10h, usando 1,5% de peroxido de benzoíla como catalisador. Os compósitos foram caracterizados por meio de testes de absorção de água e estabilidade dimensional, molhabilidade, ATR-IR, TGA, MEV e WPG. Os espectros de ATR-IR mostraram incrementos nas bandas a 1746, 1460, e 1145 cm?1, referentes as estruturas químicas dos polímeros dentro da madeira, confirmado posteriormente pelas imagens de MEV. A termogravimetria apontou reações químicas entre os copolímeros e a parede celular da madeira nos compósitos com GMA e MAA. Os compósitos preparados com MMA apresentaram incrementos acima de 50% nas propriedades higroscópicas e de estabilidade dimensional, entretanto a adição de GMA e MAA resultou em maiores incrementos nas mesmas propriedades, entre 66-90%.	
Palavras-Chave: 	Agentes de ligação; Catálise térmica; Coupling agents; Cross-linkers; Free-radical polymerization; Heat catalyst; Polimerização por radicais livres; Reticulantes.	
Thesagro: 	Schizolobium Parahyba.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/199603/1/2015-Washington-Polimeros-Compositos.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56872-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS