Data/hora: 20/06/2024 22:21:28

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 03/03/2010
Autoria: | RIBEIRO JUNIOR, E.; MUCHERONI, M. L.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | UFSCar; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Discriminação de aspereza em texturas usando medidas no espectro de potência.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | In: WORKSHOP SOBRE VISAO CIBERNETICA, ago. 1994, Sao Carlos, SP. Sao Carlos: USP-IFSC, 1994.
Páginas: | p.87-93.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho aborda a implementacao de um metodo de analise espectral em estacoes de trabalho SUN-SPARC em ambiente operacional UNIX, objetivando a analise de caracteristicas visuais de texturas. Tais caracteristicas sao extraidas utilizando-se medidas feitas sobre o espectro de potencia da imagem. A caracteristica analisada neste trabalho e a aspereza de imagens texturais. A aspereza, assim como outros atributos de uma imagem, esta diretamente relacionada com a distribuicao frequencial de energia dada pelo espectro de potencia. Os metodos espectrais mostram-se eficientes na analise de texturas naturais, as quais sao geralmente randomicas. As texturas mais asperas tendem a possuir maior concentracao de energia em baixas frequencias, enquanto que as texturas finas possuem mais concentracao em altas frequencias. A estimacao e feita utilizando-se o procedimento de Blackman-Tukey e transformada rapida de Fourier. Os resultados sao dados por histogramas, os quais possibilitam que seja verificada a distribuicao de energia no espectro estimado. Sao apresentados resultados que mostram ser o metodo satisfatorio para a medida de aspereza de imagens texturais.
Palavras-Chave: | Aspereza; Espectro; Estação de trabalho; Imagem; Potência; Técnica.
Thesagro: | Análise; Método; Textura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5414-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00066 -  - 1994.00066 - DIS