Data/hora: 22/06/2024 10:55:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrobiologia.	
Data corrente: 	29/08/2005	
Data da última atualização: 	29/08/2005	
Autoria: 	ROHR, T. G.; RUMJANEK, N. G.; OLIVEIRA, P. J. de.	
Título: 	Preparação de hidrogéis a base de polímeros hidrosolúveis utilizando a técnica de compatibilização não reativa.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRRJ, 13., 2003, Seropédica. Anais... Seropédica: Editora Universidade Rural, 2003.	
Volume: 	v. 12. 	
Páginas: 	p. 739-741.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Diferentes classes de polímeros solúveis em água foram preparados e caraterizados. Misturas de carboximetilcelulose e amido foram estudadas pela incorporação de óxido de zinco e carbonato de cálcio. Neste trabalho foram investigadas o pH, A hidrosolubilidade e a capacidade para formação de filmes. Os resultados obtidos neste estudo aponta para ZnO/CaCO3 como o melhor sistema de estudo. 
Different classes of water-polymer cellulose derivates and their mixers have been prepared and characterized. Cellulose-strach (Cell/star) blends have been studied by incorporation of zinc matal oxide ( ZnO) combined with calcium carbonate (CaCO3) as a interfacial agent. The ph, hidrosolubility and film formation of Cell/Star blends as a function of blend composituion and compatibilizer were investigated. The ZnO/CaCO3 combinated system leads to the greatest decrease in hidrosoluibility when the starch is dispersed within the cellulose matriz. The effect of starch content on the properties of theses blends were also investigated. 	
Palavras-Chave: 	Adesão; Compatibilidade.	
Thesagro: 	Mistura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agrobiologia (CNPAB)	
Exemplares: 	CNPAB - (32789-1) - UPC - SP - -- -  -  - 0022946 - DIS