Data/hora: 24/06/2024 11:38:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	21/08/2003	
Data da última atualização: 	08/05/2008	
Autoria: 	VAZ, C. M. P.; NAIME, J. M.; MACEDO, A.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Automatic gamma-ray equipment for multiple soil physical properties measurements.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY: CROP SCIENCE SOCIETY OF AMERICA: SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA ANUAL MEETINGS, 2002, Indianapolis. Abstracts... Indianapolis: ASA: CSSA: SSSA, 2002. 2 f.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	A gamma-ray attenuation equipment was developed to measure some soil physical properties as particle size distribution (PSD), soil bulk density (BD), water content (WC) and water conductivity and estimate others as water retention curves, particle density and total porosity.	
Palavras-Chave: 	Conteúdo de água; Distribuição do tamanho da partícula; Gamma-ray attenuation equipment; Propriedades; Soil bulk density; Water conductivity.	
Thesagro: 	Física do Solo; Porosidade.	
Thesaurus Nal: 	particle size distribution; porosity; soil physical properties; water content.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7959-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00103 -  - 2002.00103 - DIS