Data/hora: 25/06/2024 01:16:53

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 14/08/2003
Data da última atualização: | 07/05/2008
Autoria: | NAIME, J. M.; VAZ, C. M. P.; MACEDO, A.; CRESTANA, S.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Automação das medidas dos perfis de densidade, umidade e porosidade.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 29., 2003, Ribeirão Preto. Solo: alicerce dos sistemas de produção. Ribeirão Preto: UNESP, 2003. 4 f. 1 CD-Rom.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho, como etapa do desenvolvimento de um instrumento para a determinação dos parâmetros: perfil de densidade, perfil de umidade e perfil de porosidade, textura, curva de retenção, condutividade hidráulica em função da umidade e sortividade,  é automatizar e reduzir o tempo das medidas dos perfis da densidade e umidade, através da incorporação destas determinações ao analisador granulométrico.
Palavras-Chave: | Analisador granulométrico; Instrumento; Perfil de densidade; Redução de tempo de medida.
Thesagro: | Automação; Umidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7908-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00046 -  - 2003.00046 - DIS