Data/hora: 25/06/2024 06:24:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	30/06/2021	
Data da última atualização: 	30/06/2021	
Autoria: 	OLIVEIRA JÚNIOR, J. A. de; NARCISO, M. G.	
Afiliação: 	JÚLIO ANDERSON DE OLIVEIRA JÚNIOR, estagiário CNPAF; MARCELO GONCALVES NARCISO, CNPAF.	
Título: 	Dispositivo para captura e processamento de imagens térmicas para detecção da deficiência hídrica.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 14., 2020, Santo Antônio de Goiás. Resumos... Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2021.	
Páginas: 	p. 33.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Detectar estresse hídrico na planta com antecedência é uma maneira de obter maior produtividade no campo. Com esse objetivo, foi criado o ThermalApp. O dispositivo eletrônico tem a finalidade de capturar e processar imagens térmicas de plantas, de modo a detectar se há algum nível de estresse hídrico.	
Palavras-Chave: 	Dispositivo eletronico; Imagem termica; Software; ThermalApp.	
Thesagro: 	Deficiência Hídrica.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/224161/1/jt-p33.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (36059-1) - UPC - RA - DD - 2020 -  - 2020 - DIS