Data/hora: 23/09/2024 19:57:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrossilvipastoril.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	22/01/2016	
Data da última atualização: 	26/01/2016	
Autoria: 	NASCIMENTO, A. F. do; SILVA, M. S. L. da; MARQUES, F. A.; OLIVEIRA NETO, M. B. de; PARAHYBA, R. da B. V.; AMARAL, A. J. do.	
Afiliação: 	ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO, CNPS; MARIA SONIA LOPES DA SILVA, CNPS; FLAVIO ADRIANO MARQUES, CNPS; MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, CNPS; ROBERTO DA BOA VIAGEM PARAHYBA, CNPS; ANDRE JULIO DO AMARAL, CNPS.	
Título: 	Barragens Subterrâneas: parâmetros locais, localização na bacia hidrográfica, área de captação e tipos de solo.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 35., 2015, Natal. O solo e suas múltiplas funções: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Barragem Subterrânea (BS) é uma tecnologia para captação de água de chuva e armazenamento desta no solo. O objetivo desse trabalho foi descrever parâmetros locais das BSs, sua localização nas bacias hidrográficas e calcular a áreas de captação de água de BSs instaladas no Semiárido dos estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Neste estudo doze BSs foram visitadas para coleta de informações (declividade, área útil, posicionamento geográfico) e descrição e coleta de perfis de solos. O tamanho, perímetro e declividade longitudinal da área de captação de cada BS foram obtidos por meio do modelo digital de elevação (MDE) do SRTM com auxílio do ArcGis®. Com a extração das linhas de drenagem do MDE e o posicionamento geográfico das BSs, foi possível observar a localização das BSs nas bacias hidrográficas. As BSs localizam-se em linhas de drenagens de primeira ordem nas cabeceiras das bacias hidrográficas. A declividade longitudinal, um dos parâmetros importantes para identificação de locais adequados para a instalação de BSs, variou de 1 a 10 %. O tamanho e o perímetro das bacias de captação das BSs são variáveis, indicando que vários locais podem receber as BSs, inclusive em sequência e a pouca distância um da outra em uma mesma linha de drenagem. A maioria dos solos descritos nas BSs estudadas foi classificado como Neossolo Flúvico, com contribuição de sedimentos alúvio-coluvionares oriundos das áreas de captação. Portanto, BSs para pequenos agricultores familiares estão instaladas em locais de menor fluxo de água, em cabeceiras de drenagem das bacias hidrográficas.	
Palavras-Chave: 	Captação d''água; Semiárido.	
Thesagro: 	Agricultura Familiar.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)	
Exemplares: 	CPAMT - (430-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS