Data/hora: 16/06/2024 03:50:04

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 25/10/2010
Data da última atualização: | 17/03/2023
Autoria: | NASCIMENTO, E. F. do; SILVA, J. A.; LIMA, A. C. M.; BASSOI, L. H.; CAMPECHE, L. F. S. M.
Afiliação: | ELIEL F. DO NASCIMENTO; JULIANO A. SILVA; ARACI C. M. LIMA; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA; LUIS FERNANDO S. M. CAMPECHE.
Título: | Construção e análise de funcionamento de lisímetros de pesagem para determinação da demanda hídrica de videira de vinho.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 39.; CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRICOLA, 9., 2010, Vitória. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das propriedades familiares: anais. Vitória: SBEA, 2010.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do presente trabalho foi a instalação, calibração e avaliação de desempenho de três lisímetros de pesagem baseados em célula de carga, para o estudo da demanda hídrica da cultura da videira de vinho (Vitis vinífera L.), cv. Syrah, cultivada no Submédio do Vale do São Francisco.
Palavras-Chave: | Calibração; Necessidade hídrica; Semiárido.
Thesagro: | Uva.
Thesaurus Nal: | Grapes.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/23268/1/Bassoi.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (43693-1) - UPC - AA - CD - 799 -  -  - DIS