Data/hora: 25/06/2024 15:16:46

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 11/03/2010
Autoria: | COLNAGO, L. A.; MARTIN-NETO, L.; NEVES, M. C. P.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Instrumento para análise de hidrogênio e outros gases combustíveis.
Ano de publicação: | 1990
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO REGIONAL DE QUIMICA, 9., dez. 1990, Sao Carlos, SP. Comunicacoes... São Carlos: Sociedade Brasileira de Quimica, 1990.
Páginas: | p.73.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo.
Conteúdo: | Construiu-se um instrumento para analisar tracos de hidrogenio, baseado no detector de gas figaro. O equipamento consiste de dois sensores de gas figaro, um circuito linearizador e um circuito que permite a saida para um registrador. Foi tambem construido, como acessorio desse equipamento, um seletor automatico que permite monitorar automaticamente ate 12 amostras ou experimentos. Um dos sensores foi construido para analisar o hidrogenio diretamente no ar, pois o oxigenio, o gas carbonico, o nitrogenio e o vapor d'agua nao sao detectaveis. Ao outro sensor foi acoplada uma coluna de cromatografia de gas para separar o hidrogenio dos outros gases combustiveis, como o metano, etano, CO etc., bem como analisa-los. O analisador esta sendo usado nos projetos de fixacao biologica do nitrogenio, por bacteria do genero Rhizobium. Como ha uma correlacao inversa entre a fixacao de nitrogenio e a liberacao de hidrogenio, esta sendo usado nos processos de selecao de estirpes de bacteria mais eficientes na fixacao de nitrogenio. As principais vantagens desse equipamento sobre o cromatografo com detector de condutividade termica sao: a simplicidade de uso; a alta seletividade e sensibilidade ao hidrogenio; e muito mais sensivel do que os detectores de condutividade termica dos cromatografos de gas; nao detecta oxigenio, gas carbonico, nitrogenios e vapor d'agua, o que permite usar o proprio ar como gas de arraste, dispensando o uso de gas puro, entre outras.
Palavras-Chave: | Detector de gas figaro; gás carbônico; vapor d' água.
Thesagro: | Hidrogênio; Nitrogênio; Oxigênio.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5242-1) - UPC - SP - -- - PROCI-90.00008 -  - 1990.00008 - DIS