Data/hora: 21/06/2024 22:54:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Meio-Norte.	
Tipo da produção científica: 	Folder/Folheto/Cartilha	
Data corrente: 	26/09/2019	
Data da última atualização: 	08/10/2019	
Autoria: 	NOGUEIRA, C. C. P.; FREIRE FILHO, F. R.	
Afiliação: 	CARLOS CESAR PEREIRA NOGUEIRA, CPAMN; FRANCISCO RODRIGUES FREIRE FILHO, CPATU.	
Título: 	Debulhadora de feijão-verde.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2019.	
Descrição Física: 	1 folder.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Essa máquina também é capaz de debulhar o feijão seco, sendo chamado assim aquele que tem umidade do grão inferior a 15%. No caso de grão com umidade entre 16% e 50%, há uma tendência de amassamento dos grãos, não sendo aconselhável a utilização dessa debulhadora.	
Palavras-Chave: 	Debulhador; Feijão caupi.	
Thesagro: 	Feijão de Corda; Maquina Agrícola; Vigna Unguiculata.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/202347/1/Folder-Debulhador.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (32676-1) - UMT - FD - DD -  -  -  - DIS
CPATU - (56013-1) - UPC - FD - DD -  -  -  - DIS