Data/hora: 23/09/2024 14:00:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	29/01/2009	
Data da última atualização: 	14/06/2010	
Autoria: 	NOGUEIRA, C. C. P.; COELHO, E. F.	
Título: 	Uso do modelo de Warrick para determinação do volume de solo molhado sob gotejamento.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 29., 2000, Fortaleza. CONBEA 2000 - Construindo a engenharia agrícola do futuro: anais...Fortaleza: SBEA: UFC, 2000.	
Páginas: 	4 p.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho tem por objetivo avaliar o modelo WARRIK(1974), como ferramenta para determinação das coordenadas do volume molhado após um certo tempo da irrigação para uso prático do mesmo em dimensionamento de sistemas de irrigação por gotejamento...	
Palavras-Chave: 	Gotejamento; Volume molhado.	
Thesagro: 	Simulação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (22741-1) - UPC - PL - PP - S 91/09 -  - 2009.00091 - DIS