Data/hora: 23/09/2024 09:58:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	20/08/2012	
Data da última atualização: 	20/08/2012	
Autoria: 	OLIVEIRA, A. D. de; ALMEIDA, B. M. DE; CAVALCANTE JUNIOR, E. G.; ESPINOLA SOBRINHO, J.; VIEIRA, R. Y. M.	
Afiliação: 	ALEXSANDRA DUARTE DE OLIVEIRA, CPAC; BRUNO MARÇAL DE ALMEIDA, UFERSA; EDMILSON GOMES CAVALCANTE JUNIOR, UFERSA; JOSÉ ESPINOLA SOBRINHO, PROFESSOR UFERSA; RAMON YOGO MARINHO VIEIRA, BOLSISTA UFERSA.	
Título: 	Comparação de dados meteorológicos obtidos por estação convencional e automática em Jaboticabal - SP.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Revista Caatinga, Mossoró, v. 23, n. 4, p. 108-114, out./dez. 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho teve por objetivo comparar dados meteorológicos obtidos em estação meteorológica convencional (EMC) e em estação meteorológica automática (EMA), procurando detectar possíveis diferenças nas suas medições e estimativas, em Jaboticabal, SP (latitude: 21º 14’05’’ S, longitude: 48º 17’09’’ W e altitude: 613,68m) no período de julho de 1997 a junho de 2002. Os dados foram coletados diariamente e analisados estatisticamente, por meio de análise de regressão. Com base nos resultados, verificou-se boa concordância entre as estações, principalmente para os elementos temperatura média, temperatura mínima, temperatura máxima e precipitação pluviométrica. A umidade relativa do ar e pressão atmosférica apresentaram os maiores erros médios, respectivamente iguais a 5,69% e 3,64 hPa. A velocidade do vento a 2 m da superfície não mostrou boa precisão e exatidão, em virtude de sua estimativa para a EMC.	
Palavras-Chave: 	Agrometeorologia.	
Thesagro: 	Meteorologia.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/64262/1/S1524Alexsandra.pdf	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (33341-1) - UPC - AP - PP - S1524 -  - S1524 - DIS