Data/hora: 22/06/2024 02:24:57

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Unidades Centrais.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Data corrente: | 01/09/2000
Data da última atualização: | 08/06/2018
Autoria: | OLIVEIRA, M. L. de; VIEIRA, L. B.; MANTOVANI, E. C.; SOUZA, C. M. de; DIAS, G. P.
Afiliação: | EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.
Título: | Desempenho de uma semeadora-adubadora para plantio direto, em dois solos com diferentes tipos de cobertura vegetal.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 35, n. 7, p. 1455-1463, 2000.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O desempenho operacional de uma semeadora-adubadora de plantio direto, versao soja e milho, foi avaliado em um Podzolico Vermelho-Amarelo cambico, fase terraco, em um Latossolo Vermelho-Amarelo, da Zona da Mata de Minas Gerais. A maquina foi testada em tres tipos de cobertura do solo e em duas velocidades de trabalho. Por ocasiao do plantio, foram avaliados a patinagem do trator e da semeadora-adubadora, o consumo de combustivel e a potencia exigida, a distribuicao de fertilizante e o nivel de danos as sementes. Depois do plantio, foram avaliados o numero de sementes distribuidas, o estande final, a profundidade de plantio e a distribuicao longitudinal da semente. A uniformidade de distribuicao longitudinal foi avaliada pela porcentagem de espacamentos aceitaveis, distribuicao dupla e falhas na distribuicao, e pelo coeficiente de variacao dos espacamentos entre sementes. A demanda de potencia foi maior no Podzolico, por sua maior densidade e resistencia a penetracao. Independentemente do tratamento, o numero de sementes distribuidas e o estande final nao apresentaram diferencas significativas. As sementes distribuidas nao tiveram sua qualidade afetada pelos dosadores da maquina. A analise de variancia nao indicou diferenca significativa entre os percentuais de espacamentos aceitaveis, a distribuicao dupla e as falhas.
Palavras-Chave: | Agricultural machiner; Desempenho; Desempenho da máquina; Equipament; Equipment testing; Maquinaria agrícola; Teste; Teste do equipamento.
Thesagro: | Equipamento; Mecanização; Performance; Plantio Direto.
Thesaurus Nal: | Equipment performance; mechanization; testing; tillage.
Categoria do assunto: | --

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/160723/1/Desempenho-semeadora.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/18085/1/pab98_068.pdf

Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)

Exemplares:

AI-SEDE - (18085-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 - AP - DIS
CNPMS - (12545-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS