Data/hora: 21/09/2024 15:53:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Acre.	
Tipo da produção científica: 	Folder/Folheto/Cartilha	
Data corrente: 	01/11/2017	
Data da última atualização: 	28/11/2017	
Autoria: 	PAPA, D. de A.; FIGUEIREDO, E. O.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; RODRIGUEZ, L. C. E.; CAMARGO, A. P.; PRATA, G. A.; AMARAL, L. G. de C.; LARANJA, D. C. F.	
Afiliação: 	DANIEL DE ALMEIDA PAPA, CPAF-Acre; EVANDRO ORFANO FIGUEIREDO, CPAF-Acre; MARCUS VINICIO NEVES D OLIVEIRA, CPAF-Acre; Luiz Carlos Estraviz Rodriguez, Esalq/USP; Alexandre Pansini Camargo, Esalq/USP; Gabriel Atticciati Prata, Esalq/USP; Luísa Gurjão de Carvalho Amaral, Esalq/USP; Danitiele Cristina França Laranja, Esalq/USP.	
Título: 	Uso do LiDAR no manejo florestal.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2017.	
Descrição Física: 	1 folder.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A segunda geração da tecnologia Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) utiliza-se de um sistema de sensoriamento remoto ativo de escaneamento a laser conhecido como LiDAR (Light Detection and Ranging). Esse equipamento emite radiação eletromagnética a um dado comprimento de onda, sob uma taxa de frequência de repetição para detecção de objetos. Ao ser atingido pelo laser, o alvo reflete a radiação e o equipamento LiDAR detecta o retorno do sinal refletido. Por meio das propriedades da luz refletida no objeto é possível fazer o cálculo da distância, entre o emissor e o objeto que refletiu o pulso, e dessa forma obter o posicionamento geográfico do alvo.	
Palavras-Chave: 	Geotécnica; Manejo de precisão; Manejo florestal; Manejo forestal.	
Thesagro: 	Administração florestal; Raio laser; Sensoriamento remoto.	
Thesaurus Nal: 	Forest management; Lásers; Lidar; Remote sensing.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/167655/1/26395.pdf	
Registro original: 	Embrapa Acre (CPAF-AC)	
Exemplares: 	CPAF-AC - (26395-1) - UMT - FD - DD -  -  -  - DIS