Data/hora: 21/06/2024 05:50:36

Biblioteca(s): | Embrapa Gado de Leite.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | B - 4
Data corrente: | 07/02/2022
Data da última atualização: | 07/02/2022
Autoria: | SILVA, F. F. da; OLIVEIRA, P. S. d'; ALBERTIN, R. M.; FERNANDES, A. M.
Afiliação: | FREDERICO FONSECA DA SILVA, Instituto Federal do Paraná; PERSIO SANDIR D OLIVEIRA, CNPGL; RICARDO MASSULO ALBERTIN, Faculdade de Engenharias e Inovação Tecnológica - FEITEP; ALEXANDRE MACHADO FERNANDES, Instituto Federal do Paraná.
Título: | Viabilidade técnica e econômica da captação e aproveitamento da água da chuva para o IFPR - campus Curitiba.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Revista Macambira, v. 5, n. 2, e05200, 2021.
DOI: | https://doi.org/10.35642/rm.v5i2.572
Idioma: | Português
Conteúdo: | Questões relacionadas ao uso racional da água tem se mantido em voga nos últimos anos, devido ao crescente conflito da água tanto no campo quanto nas cidades. Objetivando o não prejuízo das gerações futuras com relação à falta desse bem finito, tanto a sociedade quanto o estado, devem atuar visando reduzir o consumo exagerado, além de buscar fontes alternativas de captação de água, para que assim não haja grandes danos para as próximas gerações. Com base na hipótese de que o volume de água captado nos telhados da Agência dos Correios é suficiente para suprir as necessidades do Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus Curitiba, que se situa ao lado da referida Agência, é que o estudo foi desenvolvido. O objetivo da presente pesquisa consistiu em dimensionar o volume de água passível de ser captado, de modo que esse recurso possa ser utilizado pelo campus, além de dimensionar as vias econômicas e os impactos sociais na implantação do projeto. Para a realização da pesquisa utilizou-se a análise de documentos e análise quantitativa. O presente estudo permitiu concluir que é possível substituir toda a água utilizada no sistema pela água captada da chuva (com exceção de um único mês) e que a implantação do sistema de captação de água, geraria uma economia média no valor de R$ 19.888,63/ano, o que permite futuras reflexões para tal implantação, não somente visando a economia financeira, mas do recurso natural, água
Palavras-Chave: | Fonte alternativa.
Thesagro: | Águas Pluviais; Captação D´água; Desperdício; Economia; Recurso Natural.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/230907/1/Viabilidade-tecnica.pdf
Registro original: | Embrapa Gado de Leite (CNPGL)
Exemplares: | CNPGL - (25554-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS