Data/hora: 20/09/2024 16:39:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	11/03/2010	
Data da última atualização: 	11/03/2010	
Autoria: 	GUIMARÃES, R. F.; GOMES, R. A. T.; CARVALHO JUNIOR, O. A. de; MARTINS, E. de S.; OLIVEIRA, S. N. de; FERNANDES, N. F.	
Afiliação: 	ROBERTO FONTES GUIMARÃES, UnB; ROBERTO ARNALDO TRANCOSO GOMES, UnB; OSMAR ABÍLIO DE CARVALHO JUNIOR, UnB; EDER DE SOUZA MARTINS, CPAC; SANDRO NUNES DE OLIVEIRA, UnB; NELSON FERREIRA FERNANDES, UnB.	
Título: 	Análise temporal das áreas susceptíveis a escorregamentos rasos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) a partir de dados pluviométricos.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Geociências, v. 39, n. 1, p. 190-198, mar. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O modelamento matemático vem sendo cada vez mais utilizado para preconizar eventos que ocorrem na natureza. Esta ferramenta possibilita desenvolver modelos baseados em dados físicos que reproduzem a dinâmica dos fenômenos naturais, permitindo um maior controle sobre eles, e até mesmo a previsão espacial e temporal de suas ocorrências. Dentre os diversos modelos existentes, destaca-se o SHALSTAB, que já foi amplamente testado em diversas áreas de clima temperado e também em várias regiões no Brasil, principalmente, ao longo da Serra do Mar. Este modelo de previsão de ocorrência a escorregamentos rasos foi aplicado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) utilizando dados de pluviosidade média mensal com intuito de se identificar na paisagem a variabilidade espacial dos locais susceptíveis a escorregamentos rasos e ao longo do ano. A metodologia é dividida nas seguintes etapas: a) Elaboração do modelo digital de terreno (MDT) e seus mapas derivados, como declividade e área de contribuição, b) Aplicação do modelo SHALSTAB considerando os diversos eventos de chuva ao longo do ano e c) Quantificação das áreas susceptíveis a escorregamentos para cada evento de chuva ocorrido. Os resultados do modelo indicaram a dinâmica dos locais que apresentam instabilidade devido a sazonalidade da intensidade de chuvas. A aplicação do modelo levando-se em conta os maiores eventos de chuva mensais poderá ser utilizada como instrumento de controle da visitação do parque porque permite identificar os meses de maior risco aos visitantes.	
Palavras-Chave: 	Deslizamento; Modelagem matemática; SHALSTAB.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (31283-1) - UPC - SP - PP - S1290 -  - S1290 - DIS