Data/hora: 24/06/2024 18:01:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	21/12/2015	
Data da última atualização: 	01/02/2017	
Autoria: 	QUINTINO, M.; OLIVEIRA FILHO, W.; VINHADO, F.; SANTOS, W.; SOARES, I. P.; DUTRA, R.; OLIVEIRA, P. A. de; COSTA, P. P. K. G.	
Afiliação: 	M. Quintino, ANP; W. Oliveira Filho, ANP; F. Vinhado, ANP; W. Santos, ANP; ITANIA PINHEIRO SOARES, CNPAE; R. Dutra; PATRICIA ABRAO DE OLIVEIRA, CNPAE; PATRICIA PINTO KALIL G COSTA, CNPAE.	
Título: 	Uso da espectrofotometria UV-Vis para diferenciação entre a coloração do biodiesel de palma e a do corante vermelho adicionado ao óleo diesel	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	IN: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS, 8., Cuiabá, MT. [Anais...] Rio de Janeiro: ABQ, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A proposta do presente estudo é utilizar a espectrofotometria na região do UV- Vis para diferenciar as misturas BX/S500 e BX/S10 (X = percentagem, em volume, do biodiesel no óleo diesel; S500 e S10 = teores de enxofre no óleo diesel-500 ppm e 10 ppm, respectivamente) considerando a adição de biodiesel de palma ao óleo diesel. Espectros obtidos para diferentes misturas mostram que a distinção qualitativa é possível. Para a quantificação do corante vermelho em presença do biodiesel de palma, o método se mostra limitado quando o corante se encontra em concentrações muito baixas (< 0,1 mg/L) pois, nessas condições, os efeitos de matriz são pronunciados. O método de quantificação apresentou boa repetibilidade nas medições, amplo intervalo linear e baixos limites de detecção e de quantificação.	
Palavras-Chave: 	Corante vermelho; Misturas BX/S500 e BX/S10.	
Thesagro: 	Espectrofotometria.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (2836-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS