Data/hora: 21/09/2024 18:05:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	03/03/2010	
Autoria: 	POSADAS, D. A.; TANNUS, A.; PANEPUCCI, H. C.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	Universidade Estadual de Ponta Grossa; EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Estudo da instabilidade da infiltração da água em um meio poroso através de medidas do sinal de spin-eco de RMN.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA BRASILEIRA DE RESSONANCIA, 3.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram realizados, em laboratorio, experimentos em tres dimensoes, para estudar a instabilidade hidrodinamica ou fenomeno "fingering", em um solo nao-saturado. Utilizando-se uma coluna cubica de 15x15x15cm3 de solo estratificado e assumindo-se a hipotese de que a forca gravitacional e o parametro que governa o deslocamento dos "fingers", pode-se acompanhar sua dinamica atraves de observacoes do avanco de sua frente de molhamento. Isso foi possivel fazendo-se aquisicoes do sinal spin-eco de RMN atraves do tempo, usando uma "codificacao de fase" ao longo da vertical, na direcao da gravidade. Foi realizada uma aquisicao do espectro do sinal de RMN ao longo da vertical e do tempo, em 7 fatias transversais de 2cm de espessura cada uma e espacadas 1mm entre bordas. O espectro coletado para cada fatia e instante de tempo foi tratado atraves da transformada de Fourier unidimensional (1DTF). Com isso, foram obtidas as intensidades relativas ao sinal, proporcionais a frente de deslocamento e a posicao no plano transversal para cada instante de tempo. Com processamento de imagens foi possivel fazer um tratamento adequado das intensidades do sinal, obtendo uma composicao espacial em forma de imagens da frente de molhamento ao longo da coluna e atraves do tempo. Quando o primeiro "finger" atingiu o fundo da coluna foi retirada a alimentacao de agua, realizando-se aquisicoes em forma de imagens de RMN que, comparadas as do spin-eco no instante final, mostraram semelhanca muito proxima quanto aos perfis da frente de deslocamento.	
Palavras-Chave: 	Instabilidade; Meio poroso; Ressonância magnética nuclear; RMN; Sinal; Spin-eco.	
Thesagro: 	Água; Infiltração; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5694-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00058 -  - 1994.00058 - DIS