Data/hora: 01/06/2024 02:43:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia; Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	16/11/2023	
Data da última atualização: 	16/11/2023	
Autoria: 	GAMBETTA, R.; MARQUES, R. M.; PARRELLA, R. A. da C.; MARAFON, A. C.; BASTOS, J.; WOJCIECKOWSKI, F. O.	
Afiliação: 	ROSSANO GAMBETTA, CNPAE; RAFAEL MOREIRA MARQUES, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; RAFAEL AUGUSTO DA COSTA PARRELLA, CNPMS; ANDERSON CARLOS MARAFON, CPATC; JHENIFER BASTOS, UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ; FELIPE ORCELLI WOJCIECKOWSKI, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.	
Título: 	Produção de biogás a partir de biomassas lignocelulósicas sorgo e capim-elefante.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2023. p. 163.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O Brasil se destaca como um grande produtor agropecuário no cenário mundial. O setor do agro tem como contribuir muito com o desenvolvimento social e econômico, com um grande desafio de alcançar excelência no que se refere ao meio ambiente. O processo de biodigestão é uma forma de dar uma destinação adequada aos resíduos gerados na agropecuária ou na agroindústria, dando origem ao biogás, um biocombustível, e ao digestato, onde os nutrientes presentes nos resíduos são concentrados, podendo ter uso como biofertilizante. No entanto, há uma vertente em que a biomassa é cultivada de forma dedicada para uso na biodigestão, alternativamente ou complementar ao uso de biomassa residual. O objetivo do trabalho foi avaliar os potenciais de produção de biogás/biometano do sorgo e do capim&#8209;elefante (variedades Madeira e BRS Capiaçu). Os resultados obtidos mostram que o capim&#8209;madeira cortado com 90 dias foi o que mais produziu biogás, chegando em 279 NL de biogás/Kg de SV com cerca de 57% de biometano, em pequena escala. Porém o capim&#8209;madeira cortado com 120 dias foi o maior produtor em larga escala, totalizando 6.421,62 Nm3 de biometano/ha.	
Palavras-Chave: 	Biodigestão; Capim madeira.	
Thesagro: 	Biogás; Capim Elefante; Sorgo.	
Thesaurus Nal: 	Biomass; Grass silage; Grasses; Sorghum silage.	
Categoria do assunto: 	--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158433/1/Producao-de-biogas-a-partir-de-biomassas.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (4297-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS
CPATC - (26179-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS
CNPMS - (30183-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS