Data/hora: 09/06/2024 08:27:53

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | PAULA, M. H. de; CARVALHO, A. A.; ALVES, L. M.; AEGERTER, M. A.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; UNESP-Campus de Ilha Solteira.
Título: | Câmara fototérmica aberta para medidas in vivo.
Ano de publicação: | 1987
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 10., 1987, Caxambu, MG. Programa e resumos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 1987.
Páginas: | Nao-paginado.
Idioma: | Português
Notas: | Ref.INS/9:00/5A.F.
Conteúdo: | Desenvolvimento de camara fototermica adequada para medidas espectroscopicas "in vivo". O elemento chave e um transdutor piezo-piroeletrico transparente tal como um cristal de LiNbO3...
Palavras-Chave: | Câmara fototérmica; medidas espectroscópicas; piezo-piroelétrico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5159-1) - UPC - SP - -- - PROCI-87.00024 -  - 1987.00024 - DIS