Data/hora: 01/06/2024 13:47:22

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | BIASSUSI, M.; CASSARO, F. A. M.; PAULETTO, E. A.; CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.
Afiliação: | UFPel-FAEM; Universidade Estadual de Ponta Grossa; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Utilizacao da tomografia simultanea de dupla energia de raios gama para a caracterizacao fisico-hidrica de um vertissolo do Rio Grande do Sul.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO: O SOLO NOS GRANDES DOMINIOS MORFOCLIMATICOS DO BRASIL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO, 25., jul. 1995, Vicosa, MG. Resumos expandidos... Vicosa: Universidade Federal de Vicosa, 1995.
Volume: | v.1
Páginas: | p.153-155.
Idioma: | Português
Notas: | Ref.I.55.
Conteúdo: | Os vertissolos, no Rio Grande do Sul, situam-se na regiao da Campanha, abrangendo aproximadamente 165.000ha, representando 0.6% do total da area do Estado. Sao utilizados, principalmente, para o plantio do arroz irrigado e pecuaria. Apresentam em seus horizontes predominio de argilominerais do tipo 2:1, os quais possuem a caracteristica de se expandirem, devido a entrada de agua entre as suas unidades cristalograficas. O estudo do comportamento fisico desses solos tem sido um verdadeiro desafio cientifico-metodologico. As tecnicas usualmente empregadas para a determinacao da densidade e umidade, como a do anel volumetrico, nao podem ser utilizadas, devido ao comportamento nao-linear da densidade em funcao do grau de hidratacao da amostra, acarretando variacoes na forma e no volume destas. Assim, os resultados obtidos ate o momento tem se mostrado conflitivos, partindo de conceitos fisicos e condicoes quase sempre nao respeitados pelos solos expansivos (por exemplo, independencia da densidade global com a umidade). A utilizacao da tecnica da tomografia simultanea de dupla energia se mostrou adequada para esse tipo de estudo, pois alem de ser um metodo nao-destrutivo de analise, teoricamente permite verificar heterogeneidades, ou sejam, rachaduras, aglomerados e deformacoes que reflitam as variacoes no valor da densidade e umidade no interior da amostra.
Palavras-Chave: | Densidade; Rio Grande do Sul; RS; TC.
Thesagro: | Arroz Irrigado; Solo; Tomografia; Várzea; Vertissolo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5417-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00003 - BIA - 1995.00003 - DIS