Data/hora: 02/06/2024 13:22:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	07/05/2002	
Data da última atualização: 	07/05/2002	
Autoria: 	PEIXOTO, R. T. dos G.; ALMEIDA, D. L. de; FRANCO, A. A.	
Título: 	Compostagem de Lixo Urbano Enriquecido com Fontes de Fósforo.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 24, n.5, p. 599-606, maio 1989	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi observado o processo de compostagem de lixo urbano com várias fontes de fósforo, até o ponto de maturação. 0 experimento foi realizado em blocos, ao acaso, com quatro repetições e cinco tratamentos: a) lixo urbano puro (L); h) L mais fosfato natural de Araxá (L + FNA); c) L mais fosfato natural de Patos de Minas, (L + FN11); d) L mais FNA mais sulfato de amônio (L + FNA + SA); e) 1, mais superfosfato triplo (L + ST). Foram formadas Ieiras de lixo fresco a céu aberto. De acordo com o delineamento experimental, fez-se a mistura de 10,6 kg de P,05 e 5,3 kg de N por tonelada de lixo. 0 processo de compostagem durou 91 dias, ao longo dos quais realizou-se, periodicamente, o revolvimento das leiras; e a medição da temperatura, umidade, pil e relação CIN. Após a compostagem, determinou-se o P total e o P disponível. Não houve aumento de P disponível no composto tratado com FNA ou FNP, segundo determinações realizadas; pelo método da resina em unia só extração. A mistura do L com FNA e SA também não favoreceu a solubilização do FNA. Não se observou nenhum efeito do FNA ou FNP sobre a temperatura, umidade, pH e relação CIN durante a compostagem. 0 ST e o SA diminuíram sensivelmente o pH, porém não alteraram os outros parâmetros, quando comparados ao lixo puro.

Palavras-Chave: 	composto; fosfato natural.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (22197-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS