Data/hora: 12/06/2024 07:50:29

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 27/01/2006
Data da última atualização: | 27/01/2006
Autoria: | PEREIRA, M. F. L.; CRUVINEL, P. E.
Título: | Ferramenta para reconstrução de imagens tomográficas das ciências agrícolas.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROINFORMÁTICA, 5.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO AGRONEGÓCIO COOPERATIVO, 2., 2005, Londrina. Anais eletrônicos... Londrina: SBI-Agro, 2005. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho é apresentada uma ferramenta desenvolvida para reconstrução de imagens tomográficas do minitomógrafo de raios X e raios gama da Embrapa Instrumentação Agropecuária, sediada em São Carlos, SP, Brasil. A ferramenta foi desenvolvida em ambiente Windows, utilizando Borland Builder C++ e a linguagem C Paralela da 3L.
Palavras-Chave: | DSP; Reconstrução de imagens; Software agropecuário.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9325-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00087 -  - 2005.00087 - DIS